项目说明
一、项目概况
1、项目名称：聊城市茌平区贾寨镇人民政府2025年农业废弃物资源化利用基地建设项目 
2、供货期限：自合同签订之日起至45日内供货安装完成。
3、交付地点：聊城市茌平区贾寨镇人民政府  
二、设备参数
包B:
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	参数
	单价控制价

	1
	发酵罐
	35立方
	1台
	1.外形尺寸:≤12000mmx2000mm;
★2.简体厚度>10mm,两边封头>12mm;
★3.底座H钢≥(200mmx200mm);
★4.托轮<450mmx180mm2，铸钢材质,
5 动力齿圈，14 x179 齿，铸钢材质;
6.滚筒驱动电机，F47 型减速机;
7.污水排放，Φ62 管道;
8.废气排放 400 引风机;
9.出料绞龙≥220mm;
10 进料绞龙≥220mm;
★11 处理能力>10m3/天;
★12.处理过程≤3天
★13.能耗<3-5 度电/天
★14 料筒总加热功率≤10kw;
★15 总装机功率≤22kw;
★16.设备总重>25 吨;
★17.占地面积≤120m2;
18.主机用途:粪、污泥、农业废弃物等需要发酵的其他有机物料20.腐熟程度 100%，无臭、无菌。
	

	2
	生产灌装线
	盘式搅拌机PJ1600*500、7.5KW
	1台
	1.技术参数：规格：PJ1600×500
搅拌机内径：φ1600mm
壁高：H=500mm  
盘底：δ=8㎜
盘边：δ=6㎜
转速：15r/min
电机型号：Y160M2-6  N=7.5kw  
★生产效率：5~8t/h
外型尺寸：≤1900×1840×1955
2.材质说明：搅拌盘Q235B；主轴45钢调质，轴承座HT250、联轴器ZG270-500
	

	
	
	分料器PJ2000*500、15KW
	1台
	1.技术参数：规格：PJ2000×500
搅拌机内径：φ2000mm
壁高：H=500mm  
盘底：δ=10㎜
盘边：δ=8㎜
转速：15r/min
电机型号：Y180M-6  N=15kw  
★生产效率：8-10t/h
2.材质说明：搅拌盘Q235B；主轴45钢调质，轴承座HT250、联轴器ZG270-500
	

	
	
	筛分机GS1200*4.5m
	2台
		型号
	GS1.2*4.5m
	小时产量
	★5-12(m³/h)

	电机
	三相异步电动机

	电机型号TYPE
	Y160M2-6
	编号NO.
	

	电压/频率
	380V/50HZ
	电机功率
	7.5(kW)

	筛体制作说明
	Φ1200×4500

	主轴无缝管直径
	18mm×φ159
	材质
	20

	支撑
	5mm×φ42
	进料环板厚
	10mm

	内环扁钢
	8mm×60
	压环扁钢
	4mm×40

	主架体
	方管100
	料仓板厚
	3mm

	清理装置
	滚刷
	轴
	40Cr调质

	筛网
	304材质
	十字滑块联轴器
	Φ110×28--φ80*24

	配套减速机
	减速机

	型号
	ZQ400
	· 润滑油
	极压齿轮油

	输入
	960r/min
	中心高
	250



	

	
	
	包装秤及料仓GL1200*7m
	1套
	标准配置:3米输送机、缝包机、立柱、定量给料机构、夹袋称重机构
给料方式:双速重力式给料
夹袋方式:双气缸皮带夹袋
称量范围:25-50kg
称量精度:±0.2%
★称量速度:200-300包/时
耗电耗气:1.0KW、0.4-0.6MPa压缩空气1m³/h
	

	3
	挤压造粒机
	产量3-5吨/台/小时
	1台
	★产量≥3-5吨/台/小时
辊皮250-400，电机功率≤ 37kw
磨具材质20CrMoT，6毫米颗粒
减速机224，硬齿面
长≤1960mm，宽≤980mm，高≤2000mm
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